**Ficha técnica**

|  |  |
| --- | --- |
| Cilindrada | 25 cm³ |
| Potencia nominal | 1,10 kW (1,50 cv) |
| Certificación de emisiones | EUST2 |
| Depósito de carburante | 0,19 litros |
| Consumo de carburante a máxima potencia | 0,67 litros/h |
| Sistema de encendido | Electrónico CDI |
| Cebador de gasolina | Sí |
| Arranque fácil | ES-Start |
| Filtro de aire | G-Force (circuito de aire forzado de admisión con decantador de polvo) |
| Retorno automático del estárter | Sí |
| Sistema antivibración | Sí |
| Freno de cadena | Inercia - doble anclaje |
| Tensor de cadena | Lateral |
| Paso de cadena | 3/8" |
| Longitud espada | 25 cm |
| Puas de tope o agarre | Opcional |
| Sistema de engrase | Automático y ajustable |
| Accesorio estándar | Funda para espada |
| Peso (en seco) | 2,3 Kg |